**Návrh na plnenie kritérií DRUHEJ ČASTI PREDMETU ZÁKAZKY:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Množstvo** | **Merná jednotka** | **Názov** | **Požadovaný parameter** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| **Technologický celok – varňa** |  |  |
| 1 | ks | pracovný stôl s policou | Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele , plná polica vo výške 150mm, Možnosť nastavenia výšky nôh, Hrúbka pracovnej dosky min.40mm, rozmer presne: 350x900x900mm |  |  |
| 1 | ks | neutrálny diel so zásuvkou | šírka modulu presne 800mm, celonerezová konštrukcia, bočné hrany pravouhlé pre zamedzenie vnikania nečistôt medzi moduly, vrátane podstavby výšky presne 600mm, Rozmery presne: 800x930x250mm |  |  |
| **Množstvo** | **Merná jednotka** | **Názov** | **Požadovaný parameter** |  |  |
| **Technologický celok - Umývanie stolového riadu a kuchynského riadu** |  |  |
| 1 | ks | policová zostava roštová | 4x roštová polica, bez krytovania, celonerezová, rozmer presne: 1800x500x1700mm |  |  |
| 1 | ks | pracovný stôl s policou | Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele, možnosť nastavenia výšky nôh, rozmer presne: 600x700x900mm  |  |  |
| 1 | ks | celonerezový dres lisovaný  | vaňa lisovaná, vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele , možnosť nastavenia výšky nôh, vrátane tlakovej sprchy so zmiešavacou batériou s otočným ramienkom, rozmer vane: min. 960x510x315mm , Celkový rozmer: min. 1200x700x850mm, |  |  |
| 1 | ks | výstupný stôl s policou | Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele, Možnosť nastavenia výšky nôh, Prelis na vedenie košov, Hrúbka pracovnej dosky min. 30mm, rozmer presne:1100x700x900mm |  |  |
| 1 | ks | nástenná polica  | Celonerezová, Nastaviteľná výška, Rozmer presne: 900x350x350mm  |  |  |
| 1 | ks | umývací stôl nerezový s policou | Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele , Možnosť nastavenia výšky nôh , Prelis na vedenie košov, Vrátane tlakovej sprchy so zmiešavacou batériou s otočným ramienkom, 1 x drez min. 450x400x300 na ľavej strane, Spodná polica vo výške min 130mm . celkový presný rozmer: 1600x700x900 mm |  |  |
| 1 | ks | polica na koše , plná | celonerezová, plná polica, naklonená šikmo, pre uloženie umývacích košov, Rozmer: 1100x500x350mm |  |  |
| 2 | ks | pracovný stôl s policou  | Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele , Možnosť nastavenia výšky nôh, Hrúbka plechu min. 1 mm, rozmer presne: 1350x700x900mm  |  |  |
| 2 | ks | stolová polica  | celonerezová, plná polica, Rozmer presne: 1350x350x400mm |  |  |
| 1 | ks | polica na koše  | celonerezová, plná polica, naklonená šikmo, pre uloženie umývacích košov. Presný rozmer 1100x550x350mm. |  |  |
| **Množstvo** | **Merná jednotka** | **Názov** | **Požadovaný parameter** |  |  |
| **Technologický celok - Minútková kuchyňa a grilovanie**  |  |  |
| 1 | ks | umývací stôl s nerezovými dverami | Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele, Hrúbka pracovnej dosky 40mm, Možnosť nastavenia výšky nôh , Vrátane pákovej batérie profesionálnej, 1 x drez 400x400x300, otváracie dvere pod drezom, plná polica vo výške min. 120mm , rozmer presne:550x700x900mm |  |  |
| 1 | ks | umývací stôl s posuvnými dverami | Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele, Možnosť nastavenia výšky nôh , Vrátane pákovej batérie profesionálnej , 1 x drez na ľavej strane, posuvné dvere, plná polica vo výške min. 150mm, rozmer presne: 1150x700x900mm  |  |  |
| 1 | ks | Neutrálny diel | Neutrálny diel s uzavretým čelným panelom, 1/4 modul - 200mm, bez podstavby, Celonerezová konštrukcia. Vrátane uzavretej podstavby o výške 600mm, Rozmer: 200x730x250mm. |  |  |
| 1 | ks | pracovný stôl s dvomi policami | Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele, možnosť nastavenia výšky nôh, pravé bočné nerezové krytovanie, Hrúbka plechu min. 1 mm, Hrúbka pracovnej dosky min. 40mm, rozmer presne: 400x700x900mm |  |  |

**Spolu za celý predmet druhej časti zákazky bez DPH:**

**Spolu za celý predmet druhej časti zákazky s DPH:**